**DCG. Beläggning av Fallskyddsplatta PowerPlayGround**

Avser på ritning markerad yta med fallskydd av modell Saltex PowerPlayGround el likvärdig.

Fallskyddet skall inneha godkänt fallskydd enligt HIC norm EN1177.

Fallskyddet skall vara testad och godkänd enl Reach normer.

Fallskyddet skall vara godkänt enl leksaksnormen EN71-3

Fallskyddet skall kunna återanvändas till 100% (Intyg skall uppvisas).

Fallskyddet skall vara tillverkat av EPP material.

Fallskyddet monteras tillsammans med av leverantör godkänt konstgräs.

 Fallskyddet fästet mot av beställare utförd kantlist eller av modell Saltex konstgräslist el likv. List monteras av beställare.

Produkten skall ha minimum 5års garanti.

Innan utläggning av fallskyddet utläggs ett lager stenmjöl 0-8mm med

Tjocklek30- 50mm, vilket komprimeras med vibratorplatta 100kg. Ytans jämnhet får ej överstiga 6mm på en 4 meters rätskiva

**Fallhöjder**

 **PPG20 1,3mfh**

 **PPG35 2,3mfh**

 **PPG45 3,0mfh**