**Föreskrivande text Landscaping**

**DCG. Beläggning av hybridgräs**

**Play 2 Play - Hybrid**

Hybridgräs lämpat för aktivitetsytor och ytor med lek/fallskydd.

Föreskrivandetext:

Konstgräs skall vara av **Play to Play -Hybrid** el likvärdigt.

30% av konstgräsfiber i hybriden skall vara tillverkad av industriellt återvunnet material. Produkten skall vara 25mm +/- 10%.

Storleken på den öppna strukturen (maskstorlek)skall vara minimum 18x35mm före sträckning. Produkten skall vara tillverkad av Polyethylen alternativt polypropolen med inslag av återvunnet konstgräs. stygn/m2 +/-10%.

Hybridgräsets skarvar skall sys om inget annat överenskommet med beställare.

Produkten skall vid behov av fallskydd installeras med **Play 2 Play fallskydd**. Certifikat på minimum 3mfh skall uppvisas.

Leverantören av hybridgräset skall underhålla installerad yta i två år efter godkänd besiktning. Underhållsmanual / plan skall lämnas till beställare.