**Föreskrivande text för Multisport el mini bollplaner**

**DCG. Beläggning av Konstgräs MP 24 by Saltex**

Avser på ritning markerad yta med Konstgräs av modell MP24 by Saltex.

Konstgräset skall ha en fiberhöjd på 24mm

Konstgräset skall ha en Latex Backing.

Konstgräset skall ha minst 21st/10cm

konstgräs dressas med 17mm sand av modell Basill/m2.

Konstgräset fästet mot av beställare utförd kantlist eller av modell Saltex konstgräslist el likv. List monteras av beställare.

Produkten skall ha minimum 5års UV garant

Konstgräset skall finnas i följande färger: Grön,

Innan utläggning av konstgräs utläggs ett lager stenmjöl 0-8mm med

Tjocklek30- 50mm, vilket komprimeras med vibratorplatta 100kg. Ytans jämnhet får ej överstiga 6mm på en 4 meters rätskiva