**Föreskrivande text Landscaping**

**DCG. Beläggning av Konstgräs**

**Play 2 Play - Landscape**

Konstgräs lämpat för lanskapsytor.

Föreskrivandetext:

Konstgräs skall vara av **Play to Play - Landscape** el likvärdigt. Produktens backing skall innehålla återvunnet konstgräs som bas på minimum 32%. 35% av konstgräsfiber skall vara tillverkad av industriellt återvunnet material. Produkten skall vara 30mm. **Play to Play - Landscape** skall dressas med minimum 15kg/m2 av konstgrässand av Sibelcos modell Basill.). Produkten skall vara tillverkad av Polyethylen alternativt polypropolen med inslag av återvunnet konstgräs. 17 850stygn/m2 +/-10%

Leverantören av konstgräset skall underhålla installerad yta i två år efter godkänd besiktning. Underhållsmanual / plan skall lämnas till beställare.