**Föreskrivande text Landscaping**

**DCG. Beläggning av Konstgräs UniGreen**

Avser på ritning markerad yta med Konstgräs av modell UniGreen el likv

Konstgräset skall ha en fiberhöjd på 30mm

Konstgräset skall EJ ha normal backing utan vara knutet system. Detta för att säkerställa fibersättning/ locking av fiber. (konstgräset skall vara av ett knutet system).)

Infiltrationen i konstgräset skall vara minimum 200liter/m2/minut

Konstgräsen skall uppfylla EN71-3 Norm för leksaker.

Konstgräset fylls med 20kg konstgrässand av modell Basill/m2.

Konstgräset fästet mot av beställare utförd kantlist av modell Saltex konstgräslist el likvärdig.

Produkten skall ha minimum 5års UV garant

Innan utläggning av konstgräs utläggs ett lager stenmjöl 0-8mm med

Tjocklek30- 50mm, vilket komprimeras med vibratorplatta 100kg.

Ytans jämnhet får ej överstiga 6mm på en 4 meters rätskiva.